|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Roboty przygotowawcze 45100000-8** |
| 1 d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza 0+000 - 0+311 | km | 0.311 |
| 2 d.1 | D.01.02.01  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 20 - 30 cm szt. 24 | szt | 24.0 |
| 3 d.1 | D.02.01.01 | Karczowanie krzaków i odrostów. 311\*1.5 | m2 | 466.5 |
| **2** | **Roboty ziemne 451100001** |
| 4 d.2 | D-02.01.01  | Roboty ziemne poprzeczne , z wbudowaniem ziemi w pobocze drogi lub rozrzuceniem poza rowem wg tabeli robót ziemnych | m3 | 55.1 |
| 5 d.2 | D-02.01.01  | Roboty ziemne z transportem ziemi w obrębie lub poza obręb budowy wg tabeli robót ziemnych | m3 | 99.64 |
| 6 d.2 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów na poboczach wg tabeli robót ziemnych 97.2- (311\*2\*0.5\*0.1) | m3 | 66.1 |
| **3** | **Podbudowa 45233123-7** |
| 7 d.3 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 311 \* 4.2= 1306.2 + włączenie do drogi gminnej 21.48 | m2 | 1327.68 |
| 8 d.3 | D.04.02.01 | Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1327.68 |
| 9 d.3 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm (mieszanka optymalna), grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm | m2 | 1327.68 |
| 10 d.3 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 311\*4.1+21.48 | m2 | 1296.58 |
| **4** | **Nawierzchnia 45233123-7** |
| 11 d.4 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/12.8,dla KR-2 grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, | m2 | 1296.48 |
| 12 d.4 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, 311\*4.0+ 21.48 | m2 | 1265.48 |
| **5** | **Pobocza i rowy 45233123-7** |
| 13 d.5 | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa niesortowanego 0/16 , grubość warstwy 10.0 cm 311\*2\*0.5 | m2 | 311.0 |
| 14 d.5 | D.06.04.01 | Renowacja rowów z nadaniem właściwych spadków przy grubości podczyszczenia do 30 cm | m2 | 311.0 |
| 15 d.5 | D.06.04.01 | Oczyszczenie przelotu istniejącego przepustu | m | 9.0 |
| **6** | **Oznakowanie pionowe 45233123-7** |
| 16 d.6 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 3.0 |
| 17 d.6 | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt. | 3.0 |

ZAŁACZNIK NR 2 do specyfikacji z dnia 10.06.2015 r.

**PPRZEDMIAR ROBÓT**

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny**